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淮阴工学院科技处

二○一一年九月
淮阴工学院简介
 
淮阴工学院为江苏省属普通本科院校，坐落于敬爱的周恩来总理故乡、全国历史文化名城——江苏省淮安市。

学校现有枚乘路、北京路两个校区，校园占地2070亩，校舍建筑面积57万平方米，拥有完善的基础设施和现代化的教学实验仪器设备，固定资产总值13.29亿元，其中各类教学科研仪器设备值1.43亿元，馆藏图书133.6万册，中外文期刊、报纸1800多种，中外文数据库25个。 

学校设有机械工程学院、电子与电气工程学院、计算机工程学院、建筑工程学院、生命科学与化学工程学院、交通工程学院、经济管理学院、数理学院、人文学院、外国语学院、设计艺术学院，以及继续教育学院和公有民办的江淮学院；设有44个本科专业，拥有2个国家级特色专业建设点，1个省级人才培养模式创新实验基地，1个省级品牌专业建设点，4个省级特色专业，2个省级重点建设学科，4个省级(重点)实验室，5个省级基础课实验教学示范中心（建设点）。
学校现有在校普通本科生17300余人，教职工1345人，其中专任教师920人，具有教授、副教授等高级职称334人，博士、硕士650人，享受国务院政府特殊津贴4人，省“333工程”培养对象7人、省“青蓝工程”学术带头人培养对象和优秀青年骨干教师40人，拥有省级科技创新团队培养对象1个，省“六大人才高峰”建设高层次人才培养对象5人。

学校紧紧围绕地方经济社会发展开展科学研究，近三年来，共承担国家级、省级、市厅级等各类科研项目276项，获得市科技进步奖40项，获准专利85项；发表论文3716篇，其中核心期刊1061篇，被SCI、EI、ISTP收录314篇。

学校积极开展对外交流与合作，先后与8个国家的高校建立了友好合作关系，与澳大利亚新英格兰大学、印度国家信息技术学院、新加坡创新计算机学院开展了实质性合作办学，每年有多名学生出国留学；有多名教师赴国外进修、访学，并长期有美国、加拿大、英国、澳大利亚等国专家学者来校任教或讲学。

学校秉承“为中华之崛起而读书”的校训，大力实施素质教育，注重学生实践能力和创新精神的培养，人才培养质量不断提高。近三年学生考取研究生比例10%左右，毕业生就业率始终保持在96%以上。学校获评“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”、“江苏省大学生创业教育示范校”、“江苏省体育工作先进学校”，连续多年被评为省、市文明学校和文明单位称号。
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科技成果推介项目表
	成果名称
	电能质量测试与分析系统

	成果简介

电能质量新标准即将出台，对电能的质量有一套严格的要求，伴随电能质量测试分析仪器也有很大的产业化发展空间，本系统就是一套完整的电能质量测试系统。系统实现功能：电参数测试：包括电压、电流的原数据测量。对测试数据进行显示：包括电压电流的数值显示波形显示。对测试数据进行数值分析：包括幅值和相位的分析与指示。对测试数据进行数值功率和效率的分析和显示：包括瞬时功率的计算和显示。对测试数据进行数值谱分析：包括电压电流各种频率成份的傅氏变换和显示。系统测量和分析误差为1/16bits。系统进行瞬时相位及功率因数测试与分析。系统包括完成上述功能的软硬件一套。有专利。



	联 系 人： 赵建洋
	电话：13905237636

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：jszhaojy@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	四轮联动式带轮无级变速传动装置

	成果简介

“四轮联动式带轮无级变速传动装置”专利技术,主要是解决传统带轮无级变速传动机构变速范围小的缺陷。它用四个V形带轮通过联合变径的方式使传统带轮无级变速范围小的现象得以有效解决。

 “四轮联动式带轮无级变速传动装置”专利技术，通过浮动座板的有限位移方式进行自动调节，使两根三角带的松紧力度得到均衡。有效的保证了传动效率和调速范围。

“四轮联动式带轮无级变速传动装置”专利技术，以弹簧作为储存或溢放张紧能量的载体。使主、从两个V形带轮呈自适应的自动调节机构，在三角带内张紧力发生改变时，通过自适应机构实现张紧力的即时补偿，保证V形带张紧力的相对稳定，保证了传动力的平稳性。

该技术可以转化为标准化、通用化的机械附件，具有良好的产业化、市场化前景。

	联 系 人：王文志 
	电话：13861579772

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：wwz61110@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	带轮传动自动张紧装置

	成果简介

“带轮传动自动张紧装置”专利技术，主要解决带轮在运动过程中发生弹性伸长和热伸长的情况下，传统的带轮张紧装置不能自动保持带轮具有合适张紧力度的缺陷。使由于带张紧力改变而出现的传动率不稳或低下的现象，得以有效解决或改善。

“带轮传动自动张紧装置”专利技术，在结构上以弹簧作为储存或溢放张紧能量的载体，采用滚动螺纹副构成自适应的传动机构，使得带内张紧力发生改变时，通过自适应装置实现张紧力的时时补偿，保证张紧力的相对恒定。该技术采用封闭式的内置传动结构，可实现有效防尘，在安装后具有长时间免维修等特点，外部结构便于安装、维护。整体装置结构紧凑，调节灵敏，安装方便。该装置的制造与生产加工，主要是采用标准件和通用机械设备进行加工制造，一般的工艺装备和技术水平就可以满足生产的要求。该装置可作为机床的通用附件，广泛应用于各种带轮、链轮传动机构，同样适用于履带车辆的悬挂与减振装置以及其他具有自张紧要求的机械系统中。

该技术可以转化为标准化、通用的机械附件，具有良好的产业化、市场化前景。产业化、市场化前景。

	联 系 人：王文志 
	电话：13861579772

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：wwz61110@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	多功能群体钻夹具置

	成果简介

“多功能群体钻夹具”专利技术，是通过安装在支架体上的圆锥轴将钻床上主轴旋转动力经行星齿轮传动机构传输给各个钻夹头，实现钻夹具上的多个钻夹头同时有钻削动力的能力。

 “多功能群体钻夹具”专利技术,应用支架体上设有圆弧槽和定位杆可根据钻削孔距的要求确定各个钻夹头的安装位置，实现多个钻头钻孔位置达成定位的目的。填补了钻床对等距和不等距孔不能齐钻的空白。

“多功能群体钻夹具”专利技术，主要是通过支架体将群体钻夹具与钻床套筒固连，实现在不增减主机原有部件设施的情况下形成有机的组合整体，成为钻床的通用附件。

 “多功能群体钻夹具”专利技术，在制造中主要采用标准件和通用机械设备进行加工生产，一般的工艺装备和技术水平就可以满足生产的要求。该装置不仅适用于多孔齐钻，还适用于多孔同时抛光、齐铰等。

该技术可以转化为标准化、通用化的机械附件，具有良好的产业化、市场化前景。

	联 系 人：王文志 
	电话：13861579772

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：wwz61110@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	数字化钻孔装置

	成果简介

“数字化钻孔装置”专利技术，主要是通过定位套的内孔保证丝杠带着钻头有着精确的纵向进给运动轨迹。它的运动行程不受主机尾座孔长度的限制，可自由选择丝杠的行程长度。使卧式数控车床在钻削长深孔时需要频繁移动尾座位置的问题达到解决。

“数字化钻孔装置”发明技术，主要通过定位套和圆锥套能适应不同规格的卧式数控车床尾座孔径的安装精度的要求，提高了数字化钻孔装置的通用性。它使数字化钻孔装置与卧式数控车床尾座孔相兼容问题达到解决。

该装置制造与生产加工，主要是采用标准件和通用机械设备加工制造，一般的工艺装备和技术水平就可以满足生产的要求。该装置可作为机床的通用附件，。

该技术可以转化为标准化、通用的机械附件，具有良好的产业化、市场化前景。

	联 系 人：王文志 
	电话：13861579772

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：wwz61110@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	四连杠杆自行车传动机构

	成果简介

“四连杠杆自行车传动机构”专利技术，主要是通过四连杆运动的方式增大杠杆的力输出，使杠杆在做功时力臂增长，有利于提高机械能的转化效率；

“四连杠杆自行车传动机构”专利技术，主要是通过四连杆运动轨迹驱动机构上的摆杆带动与其固连的内齿轮产生较大的摆动角度，使与其啮合的飞轮获得较大的线速度；

“四连杠杆自行车传动机构”专利技术，主要是根据齿轮外啮合运动时，两齿轮旋转方向相反的原理，形成联动器实现了左右杠杆运动的连动，增强了运动的稳定性和连续性；

“四连杠杆自行车传动机构”专利技术，主要是通过四连杆运动轨迹和两外啮合齿轮旋转方向相反的原理，使四连杠杆式自行车传动机构在运动过程中无死点、不间断，它传动平稳，更适合应用与交通和运载工具中。

该技术可以转化为标准化、通用化另件生产，具有良好的产业化、市场化前景。

	联 系 人：王文志 
	电话：13861579772

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：wwz61110@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	凹凸棒石粘土的纯化和超细化技术

	成果简介

通过加热、化学分散和脱色相结合的方法，将分散的凹凸棒土从杂质中分离出来，该技术集纯化、脱色、超细技术于一体，工艺先进，可得到高纯度、较高白度、超细化的、高应用价值的凹凸棒土，可广泛用于高品质涂料、油墨、染料浆体、造纸浆料、洗涤化妆品、医药等产品中。


	联 系 人：金叶玲
	电话：0517-83591005

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：snowpath@126.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	豆制品保鲜技术

	成果简介

选用天然无毒副作用的材料作为豆腐保鲜剂或保鲜凝固剂，对豆腐的产量口味无影响。该方法制得的豆腐在37℃条件下放置20小时，其卫生指标仍符合国家非发酵性豆制品及而面筋生产卫生标准GB2711—1998。保鲜效果明显，适用于各种豆制品。



	联 系 人：张恒
	电话：13505231923

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：zhang@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	尿醛树脂胶生产技术

	成果简介

该产品为木材制品生产的主要胶粘剂品种，也是目前消费量最大的木材胶粘剂产品，我校具有生产各种脲醛树脂胶粘剂的技术能力，已通过中试，技术可靠。可提供建厂设计到试生产的一条龙服务。



	联 系 人：周苏闽
	电话：83591044

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	书写型多媒体教学系统

	成果简介

直接在液晶电脑显示屏上书写、标注和文字输入，实现真正的多媒体教学；对多媒体系统的设备（投影机、银幕、音响、电脑等）进行控制和管理；取代传统黑板（白板）与减少教室的粉笔灰尘污染；价格低廉，是市场上电脑书写屏的50%。可用于报告厅和会议室、日常自动化系统、公共信息查询系统。


	联 系 人：赵娅琳
	电话：13905239868

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	太阳能循环热水暖气多用装置

	成果简介

本发明是一种太阳能暖气装置，利用太阳能对水加热并进以循环的太阳能自动供热暖气。适用于城市、乡村已有太阳能热水器每家每户，对原有的太阳能热水器加已以改造即可供热，其自动循环，节能、环保无污染、经济实用，可使寒冷冬季室内如春，享受生活、享受阳光。投资预算及市场前景：太阳能循环热水暖气多用装置前景广阔。


	联 系 人：蒋中海
	电话：13861565381

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：jianghh206@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	壳聚糖及其衍生物作为防腐剂的开发和应用

	成果简介

天然多糖壳聚糖具有抗菌防腐作用，作为天然防腐剂已经应用于食品、纺织品、水处理等领域。壳聚糖经过生物和化学改性后，水溶性和抗菌防腐性能都有所增强，应用更加广泛，已成功地应用于印染、造纸、农业和生物制药等行业，由于其生物可降解性、生物相容性和无毒性，是理想的环保型工业助剂和添加剂。


	联 系 人：赵希荣
	电话：0517-83591044

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号
淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	城建档案馆图文综合管理系统

	成果简介

“城建档案馆图文综合管理系统”包含城建档案图文检索和执法管理两部分，城建档案图文检索实现了城建档案总目录、分类目录、公用建设工程规划管理档案、民房建设工程规划管理档案、征地档案、房屋建筑工程档案、城市管线工程档案、市政基础设施工程档案、规划管理类、业务指导类等档案目录的编辑、查询、统计、报表打印等功能，并能查阅原始图纸和文字材料的图片，实现了档案查阅登记。还具有照片管理、图书资料管理等功能。系统实现档案目录、图文一体化管理和检索。具有系统日志管理能力，自动记录用户名、访问时间（年月日时分）、所用微机编号、查询内容、利用方式（阅读、修改、拷贝、打印），并提供详情查询功能，以便于事后审计分析。该项目已在淮安市城建档案馆及金湖县、淮阴区、楚州区、盱眙县、洪泽县、涟水县等城建档案室投入使用。有著作权。


	联 系 人： 严云洋
	电话：13952366608

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：yunyang@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	射频导纳物位仪

	成果简介

射频导纳物位仪就是一种利用射频电波来测量物位参数的仪表，它是电容式物位测量技术的新发展，它能减小或消除由被测导电介质电极挂料所引起的测量误差，从而提高电容式物位计的测量准确度。

该仪表由信号调整板、信号测量板、电源板和外壳等组成，采用二线制24V标准电源供电，4-20mA恒流源输出，响应时间可调。该物位仪电路主要包括：标准信号发生电路、测量电桥电路、电桥输出信号放大电路、输出信号调整电路、4-20mA恒流输出电路、斩波脉冲发生电路、测量信号斩波电路，电源电路等组成。
    技术性能指标

（1） 输入电源：15～35V DC；
（2） 输出方式：电流4—20mA，可根据需要配置数字接口；

（3） 整机精确度：O.5级，±80uA；

（4） 量程：1-6m；

（5） 响应时间：0.2秒，0.5-30秒（可调）；

	联 系 人： 刘虎
	电话：13852380626

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223001

	电子邮箱：jsliuhu@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	应用于IP网络的射频IC卡读卡器

	成果简介

该读卡器可将读写数据直接传送到IP网络，实现IC卡数据低成本、宽地域数据传输。系统分为三个模块：射频IC卡读写模块，完成射频IC卡的搜寻、防碰撞、密钥验证、与IC卡的数据通信等功能；系统主控模块，完成射频IC卡读写模块初始化、以太网接口芯片初始化、减扣金额设置、IC卡数据读写等操作；以太网络接口模块，完成以太网数据封装、解包，发送、接收等功能。三个模块既可以构成一个系统实现射频IC卡数据应用于IP网络，又可以作为单一的模块独立使用，模块之间采用接口函数进行数据传输。


	联 系 人： 刘虎
	电话：13852380626

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：jsliuhu@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	水产养殖用新型高效微生菌饲料添加剂研制及应用

	成果简介

项目旨在研究开发新型高效微生菌制剂，从药物学、免疫学角度，研究微生菌制剂的作用机理，采用分子生物学技术选育高效菌株、流加发酵技术获得高密度细胞，配伍技术复合益生菌，采用微胶囊稳定化技术生产微生菌制剂新剂型，开发出高效专用微生菌制剂。

主要技术经济指标

a.微生菌制剂技术指标
项目

指标

微生态制剂细胞干重产量

≥20g/l发酵液

微胶囊化微生态制剂1年细胞存活率

活菌数

≥90%

≥1010个/克

水产品死亡率减少

≥25-30%

b.经济指标：微生菌制剂根据目前市场价添加4kg/吨饲料，利润为2000元/吨。折算每kg创利500元。建立一条年产100吨生产线，实现产值5000万元。

	联 系 人： 贾建波
	电话：13861651980

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：jiajianbo@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	相转移催化法合成苯扎贝特

	成果简介

该成果对调脂药苯扎贝特现有生产中的缩合反应工艺进行改进，在不改变原生产流程和增添新设备的情况下，通过使用相转移催化剂，实现以氢氧化钠水溶液代替固体氢氧化钠，避免生产中的无水操作和固体氢氧化钠粉碎带来的粉尘污染，同时将缩合反应收率从85%提高到95%~98%，丙酮消耗量由20kg/kg反应物降至14.1kg/kg，回收丙酮可不经精馏脱水而直接循环使用。

新工艺使反应在均相条件下进行，不但提高了产品收率，降低了原料成本，而且减轻了劳动强度和设备腐蚀，操作方便安全，降低了操作成本，更有利于工业化生产。


	联 系 人： 吴洁
	电话：15996198987

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：wujie1760@126.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	淡水鱼无水保活运输技术

	成果简介

应用于水产养殖领域，特别是淡水活鱼运输领域。

以经济简便且存活率高为目标，提供淡水活鱼无水保活运输技术及运输设备。无水运输设备能克服有水运输设备的缺点，能够满足一般运输需求，该方法成本低、使用方便，有广泛的应用前景。 

以淡水活鱼为研究对象，以安全、方便、实用、快捷为目标，选用安全无毒物质作为诱导剂，促使活鱼在常压下进入休眠（麻醉）状态，将此休眠状的活鱼于无水状态下，置于湿润环境或特制的活鱼无水保活运输装置中运输，到达目的地后置于清水中苏醒，实现活鱼无水保活运输，活鱼存活率达90%以上。
本项目的成果具有如下创造性和先进性：① 2008年1月公开的国家发明专利“无水保活淡水鱼的方法”， 选用安全无毒物质如酒类等作为诱导剂，促使活鱼在常压下进入休眠状态，在无水状态下保活运输至目的地后，于清水中苏醒，实现活鱼无水保活运输；②2008年5月获得授权的国家实用新型专利“活鱼无水运输箱”，利用活鱼生活水层的压强，通过气压调控实现无水运输；③2009年5月公开的国家发明专利“太阳能温控无水保活运输淡水鱼的装置及方法”， 利用绿色环保型的可再生能源太阳能，驱动半导体制冷片，调节装置的温度，对活鱼无水保活运输装置实施控温，这与目前机械式氟利昂空调系统的调温方法及原理不同，是一种环保型的控温运输装置。

	联 系 人： 张恒
	电话：13505231923

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：zhang@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	新型高温防氧化脱碳保护涂层

	成果简介

钢铁材料在我国广泛使用，特别是在钢铁冶金、矿山机械、机车弹簧等厂矿企业，材料的高温抗氧化保护有着十分重要的作用和地位，因此开发出价廉物美、优质高效的保护涂层将有着十分重大的经济价值和社会效益。

项目组创新地以凹凸棒石粘土为载体，以凹土和玻璃为主要成分，辅以碳粉、Na2SiO3粘结剂以及其它添加剂，以廉价的水为溶剂，制得高温防氧化涂料。解决了涂层高温时结合力强、低温时易剥落的这一矛盾体，使得涂层具有较好的防氧化性和自剥落性，简化了后续工艺，降低了生产成本；提高了凹土的经济附加值。可应用于钢铁冶金、热处理等行业，应用前景广阔。



	联 系 人： 丁红燕
	电话：0517-83559196

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：nanhang1227@yahoo.com.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	手术针磨三角尖装置发明专利

	成果简介
手术针是外科手术中必不可少的一次性医疗器械。从断面看，手术针可以分为园针和三角针，磨尖是生产过程必不可少的工序。三角针的磨尖因其专用、冷门而很落后。国内手术针生产厂家的磨尖方法是将手术针夹持在夹具上，手持夹具在砂轮或砂带上一根一根磨尖。手工磨三角尖主要有以下缺点：（1）磨尖效率非常低；（2）产品外观一致性差；（3）针尖强度差，手工磨削的三角针针尖为近似三棱锥，三棱锥的三个侧面无法磨出外凸的面，常出现“虚尖”，穿刺几次后，“虚尖”就会折断引起穿刺阻力骤增。

[image: image1.png]



本发明的目的是：提供一种手术针磨三角尖装置，采用机械化作业，可以一次同时磨削若干根手术针，磨削效率高，产品质量好。

	联 系 人：支前锋
	电话：

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	半导体制冷系列技术

	成果简介

半导体制冷系列技术包括：半导体空调风扇、半导体果蔬冷藏运输车、太阳能半导体送风遮阳装置、油蒸汽半导体冷凝通气器、变速器半导体油温调节器。
半导体空调风扇在夏天吹出冷风，温度可降低5～10℃。用于家庭、汽车、轮船、火车等需要风扇的场合，替代目前的家庭、汽车、轮船、火车电扇。

半导体果蔬冷藏运输车用半导体制冷器控制冷藏箱的温度，实现果蔬的冷藏及控温运输，是新型果蔬冷藏运输车。

太阳能半导体送风遮阳装置是新型压路机等工程机械、观光旅游车的遮阳装置，最大优点是在夏天为遮阳装置下的人遮阳、送冷风。
油蒸汽半导体冷凝通气器是新型汽油箱通气器，减少汽油箱中油蒸汽外泄，为环保汽油箱的主要装置。
变速器半导体油温调节器用于变速器油温调节，降低变速器的油温。

半导体制冷系列技术已获5项国家专利。
开发半导体制冷系列技术的产品成本低，易制造。

	联 系 人： 许兆棠
	电话：13861652790

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：220003

	电子邮箱：xu4501@yahoo.com.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	太阳能真空管自动接尾管机

	成果简介

本设备属于太阳能真空管的生产设备。我国是太阳能真空管的生产大国，真空管生产企业近千家。太阳能真空管生产时，为了抽真空，必须在真空管的外管尾部烧接一直径约Φ 10mm、长约100mm的玻璃管（尾管）以便与真空设备相连，在抽真空后将尾管在根部烧断封接。近年有设备厂家研制出高温下从真空管外管尾部直接拉出尾管，但是该设备价格昂贵，而且直接拉出的尾管长度无法满足要求，在抽真空前仍需烧接尾管，因此真空管生产厂家极少使用该设备。现在，绝大多数真空管生产厂家使用工人手工在火焰上烧接尾管，该生产方法效率底，劳动条件差，尤其在夏季生产工人往往因高温而减员，影响工厂的正常生产。

本设备实现了接尾管的全自动生产，效率高，改善了工人的劳动条件，有利于工厂降低生产成本，提高经济效益。该设备制作成本不足3万元，有很好的推广价值。



	联 系 人： 支前锋
	电话：13505241791

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：hyzqf@yahoo.com.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	智能抽油机节能装置

	成果简介

油井抽油机最突出的问题是抽油机效率低且难以控制: 受上下行程和油量的不稳定等因素的综合影响，负荷呈现出无规律性，加上负载的瞬变性，抽油机每个行程中都可能出现重载、空载和制动等状态，抽油机的平均负荷不到40％，功率因数频繁变化，电机处于低效率运行。通过大量的实验获取了抽油机的运行状态曲线，建立了控制模型，最终研制了智能测控装置，采用大功率电力电子器件进行瞬时控制，系统能快速、准确、动态地跟踪负载无功变化，在最优范围调节电压，同时控制多级电容器进行快速投切，进行无功补偿，并能通过GSM进行远程数据的传输解决远程监控问题。系统平均电率为28%，保守估计每台每年可节电费用达6万多元，第一批在油田安装了28台，六年来节约电费1000多万元。转让费120万。

	联 系 人：赵建洋
	电话：0517-83591072

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：jszhaojy@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	模具高速加工技术的研究与应用

	成果简介

本项目根据企业的技术改造和研发新产品的需求，针对企业所用的材料和拟采用的铸造新技术，开展了相关材料的高速加工工艺的应用研究，并利用高速加工技术加工出了变速箱体的EPC泡沫模型实物，填补了国内应用高速加工技术加工泡沫的空白。

主要技术创新之处；

（1）实现了EPC泡沫的高速加工，对推动高速加工技术在我国的应用，提高产品质量和生产效率具有重要意义。

（2）进行了铸造Al-Si系铝合金ZAlSi7Mg薄壁零件的高速加工工艺研究，对类似材料及结构的加工具有指导意义。
（3）进行了ZAlSi7Mg薄壁结构零件的高速加工振动研究，探索了影响振动的原因，绘制出了该种材料利用特定刀具进行加工时的稳态图。
（4）给出了优化的ZAlSi7Mg的高速切削参数，可供企业生产时参考。（获2008年淮安市科技进步二等奖）

	联 系 人： 汪通悦
	电话：13852372657

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：wangtongyue@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	工业包装类纸品、橡塑类产品专用系列填料

	成果简介

工业包装类纸品系列填料 可在不改变纸品生产工艺及条件的基础上，广泛应用于瓦楞纸、箱板纸等工业包装纸纸品生产中。在现行的生产工艺条件下，填充量可达20%,以10%加填生产同样定量的瓦楞纸，可以使白水固含量降低5%-10%；抗张强度提高30%-40%,同时大大降低生产成本。

橡塑类产品专用系列填料 本研究室提供用于PU革、汽车轮胎垫带、PVC电缆、聚氨酯油漆等产品专业凹土填料，可在降低成本的同时提高产品的性能，且添加效果显著。

本实验室开发的凹土系列纸品、橡胶制品填料已在多个厂家试用，获得良好口碑，可以切实做到在降低成本的同时提高产品的质量，且对环境保护也有相当重要的意义。

	联 系 人： 金叶玲
	电话：0517-83591005

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：snowpath@126.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	一种人工培育松茸子实体的方法

	成果简介

松茸（Tricholoma matsutake）是营养共生型的外生菌根菌。在这种外生菌根共生关系中, 菌根植物为活的正在生长着的树木。松茸菌丝包裹在根系的表面, 形成菌套(哈氏网)，不侵入根系细胞内,仅在细胞的间隙中蔓延,并通过菌丝直接吸取活立木通过光合作用产生的糖类及各种营养物质,离开了菌根植物, 松茸的菌丝将逐渐死亡。这种特殊的营养吸收方式给人工栽培松茸带来了很大的困难。目前尚未见用纯培养技术实现人工栽培的报道。

2002年我们用采自黑龙江的野生松茸孢子悬液置于15W紫外灯下30cm处,分别照射不同时间，经诱变初步获得了松茸菌种。

松茸菌菌株我们已保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏，编号为CGMCCNO179，2009年5月专利获得了批准。在此基础上进一步深入研究，2005年2月在国内外首次实现了人工栽培松茸。

可生产《松茸菌丝蛹虫草长寿抗癌胶囊》

	联 系 人：蒋中海
	电话：13861565381

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：jianghh206@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	船舶机械设计系统

	成果简介

针对各种船舶机械（锚组合机、缆车、减速器等…）设计制造的规范要求，开发出自动化设计软件系统。在输入相关设计参数后，通过程序的可视化界面实现常用船舶机械总体及各部分零件的自动化设计、CAD三维模型及工程图的生成。本系统依据船舶机械设计的国家标准及机械设计手册（化学工业出版社）、中国船级社的海船建造规范，面向船舶机械设计的实际要求而开发。利用计算机高速、精确运算、三维设计装配的性能可以显著提高设计计算精度、大大节约船舶机械设计开发的时间。

该系统主要包括各种船舶机总体结构设计计算、零件设计校核、三维CAD模型、二维工程图等模块。

	联 系 人： 郑晓虎
	电话：13915111653

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：hyzxh@126.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	高效加工编程技术/高精密加工表面测量应用技术

	成果简介

高效加工编程技术
解决复杂零件在多轴联动机床高速、高效加工过程中，切削工艺编程技术及切削轨迹、切削参数优化技术以及切削对象特征识别、提取等相关算法等技术的开发与实现。

可承担叶轮、叶片、模具行腔等高复杂曲面的五轴联动加工程序开发和加工制造。

高精密加工表面测量应用技术
面向精密加工表面及其他特殊功能表面的三维检测与评价技术；三维粗糙度基础理论及面向产品的应用技术开发；基于三维粗糙度理论的测量技术及测量软件系统的研究；面向特定产品的三维形貌检测标准研究；三维测量仪器及相关算法研究。

可以承担面向产品对象的、基于三维粗糙度理论的检测评价技术与质量标准的开发。

	联 系 人：刘远伟
	电话：13952308120

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：zhang@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	大倾角板式输送机

	成果简介

大倾角板式输送机用于输送袋装货物，如袋装粮食、袋装水泥、袋装食品、水果箱。
输送机的倾角30～60度，倾角大，可避免袋装物料在输送中沿输送链滚下及刮板损坏袋装物料的袋。

大倾角板式输送机与普通板式输送机相比，输送高度相同时，回转半径较小，便于在仓库内移动，节省钢材。
大倾角板式输送已申请国家发明专利。


	联 系 人：许兆棠
	电话：13861652790

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：xu4501@yahoo.com.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	汽车传动轴弯曲振动测试系统

	成果简介

汽车传动轴弯曲振动测试系统用于汽车传动轴弯曲振动测试，也可用于普通传动轴弯曲振动测试。
汽车传动轴弯曲振动测试系统是非接触测试系统，测试精度高，操作简单，方便。
汽车传动轴弯曲振动测试系统产品成本低，易制造。


	联 系 人：许兆棠
	电话：13861652790

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：xu4501@yahoo.com.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	压杆压紧滚柱式超越离合器

	成果简介

压杆压紧滚柱式超越离合器是一种新型滚柱式超越离合器，可用于超越离合器、斗式提升机的逆止器、装载机滚柱式超越离合器、电动车二道超越离合器等。
压杆压紧滚柱式超越离合器的特点是滚柱数量多，可靠性高；滚柱相对压杆滚动，滚动摩擦，效率高。
压杆压紧滚柱式超越离合器已申请国家专利。


	联 系 人：许兆棠
	电话：13861652790

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：xu4501@yahoo.com.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	高性能纳米Al2O3弥散强化铜基复合材料

	成果简介

采用廉价易购的硫酸铜和硫酸铝铵为母液，碳酸氢铵为沉淀剂，以共沉淀法得到NH4(OH)2CO3-Cu(OH)2前驱体，通过控制温度、添加适当的表面活性剂、采取恰当的搅拌方式和洗涤方式等途径来控制前驱体的粒径，经高温灼烧后得到Al2O3/CuO复合粉末，再将该粉末在甲醇气氛下还原得到Al2O3/Cu复合粉末，复合粉平均粒径小于50nm。

将所得复合粉末先在压力机上进行冷压成坯，然后在烧结炉中烧结成型。从而获得高强高导、高强中导、中强高导等不同用途的铜基复合材料，兼备良好的导热性、耐磨性、高硬度。

可用于微电子封装领域的触头材料、点焊电极、集成电路引线框架等以及航空等其他一些需要高强度高耐磨的场合。

	联 系 人： 丁红燕
	电话：0517-83559196

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：nanhang1227@yahoo.com.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	牛羊油脱色用快滤性凹土吸附剂的制备方法

	成果简介

本发明公开了牛羊油脱色用快滤性凹土吸附剂的制备方法，包括以下具体步骤：首先酸化处理，每1g凹土用5ml 浓度3-7％的硫酸溶液处理，300rpm搅拌，酸化温度90℃，时间3-4h，酸化结束后过滤，滤饼用自来水冲洗至pH中性；然后滤饼化学处理，将滤饼加入自来水，每200g凹土加入 5-15g的硫酸钾，搅拌反应2h，反应结束后过滤；最后，滤饼热处理，滤饼于105℃恒温干燥2h，烘干的滤饼在马弗炉中280-320℃焙烧活化1h，研磨过筛至100目得快滤性凹土吸附剂。本发明通过对凹土进行酸、热及化学处理，提高其对牛羊油的脱色效果，使其替代活性白土降低工业生产成本。
国家发明专利号：200810021255.0

	联 系 人：胡涛
	电话：13861598091

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：hutao126@126.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	触针式三维粗糙度测量仪

	成果简介

本成果触针式三维粗糙度测量仪，它结构巧妙、紧凑、使用方便，填补了国内空白。传统粗糙度测量仪对零件表面质量进行测量与评定仅基于一段二维轮廓，它不能全面准确地反映零件表面的性态，而三维测量明显优于二维测量，它能够给出探究表面的直观图像及形成相关描述的足够信息，给人们认识微观形貌提供新的可能。三维粗糙度测量是表面测量评价的必然趋势，三维测试仪器推广运用潜力巨大。

触针式三维粗糙度测量仪是拥有自主知识产权的测试仪器，其测量软件部分已获得软件著作权，整机获实用新型专利，关键部件三维工作台获发明专利


	联 系 人：李伯奎
	电话：0517-83559196

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	液压式二工位型壳脱壳机

	成果简介

1、本成果为发明专利。“液压式二工位型壳脱壳机”用于精密铸件的型壳脱壳，该专利可实现精铸件型壳脱壳的自动化生产。

2、本成果具有很强的实用性：

（1）避免手工脱壳因操作不当造成精铸件变形、断裂现象，减少不必要的次品、废品，提高精铸件的成品率。

（2）大大改善工人的劳动条件，降低劳动强度。

（3）该脱壳机液压式系统的全自动化操作，自动化程度高、安全可靠，促进精铸件型壳脱壳机械的升级换代。

3、成果转化条件：一般机械制造企业均可制造，销售对象为精密铸造企业。

4、成果转化效益：具有很好的市场前景，精密铸造企业的必备机械设备

	联 系 人：杨大春
	电话：0517-83559196

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	凹凸棒粘土在高温防氧化保护涂层中的应用

	成果简介

该项目以凹凸棒石粘土为载体，以凹土和玻璃为主要成分，辅以碳粉、Na2SiO3粘结剂以及其它添加剂，以廉价的水为溶剂，制得高温防氧化涂料。解决了涂层高温时结合力强、低温时易剥落的这一矛盾体，该涂层配方在900℃以下对常用的中碳钢、弹簧钢、工具钢等热处理具有良好的防氧化保护效果。使用该配方的涂料后，在700℃下，钢材几乎无脱碳层；在900℃处理下，脱碳层深小于0.01mm；并可在冷却后自行剥落。形成产品时可应用于钢铁冶金、热处理等行业，应用前景广阔。成品的估计成本价约3元/kg，因此，成本低，回报高。

可技术转让、合作等。该项目拥有国家发明专利一项，具有自主知识产权。

	联 系 人：丁红燕
	电话：0517-83559196

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	一种用于合成对羟基苯甲酸丁酯的固体超强酸催化剂的制备方法

	成果简介

该成果是一种用于合成对羟基苯甲酸丁酯的固体超强酸催化剂的制备方法，质量含量为20.0-45.0%的Ti(SO4)2溶液中加入凹凸棒土，凹凸棒土为Ti(SO4)2质量的8-16%，浸泡得悬浊液；NH3.H2O调节悬浊液pH值至6-10，陈化6-24小时，抽滤，洗涤，378-383K烘干12-24h，研碎至≤200目，得备用白色粉末；0.1-1.5lmol.L-1的H2SO4溶液按10-30ml.g-1比例浸渍备用白色粉末5-25min，抽滤，洗涤， 378-393K干燥1h，研碎至≤200 目，得到白色粉末，在空气氛围中 623-873K焙烧活化3h得到固体超强酸催化剂。
成果突出的优点：

1、制备催化剂的原料为易得的天然矿物资源和易得的无机盐，成本低； 

2、制备催化剂的工艺要求和设备要求都比较简单； 

3、制得的催化剂在酯化反应中酯收率高，使用寿命长，且在反应体系中易分离；

4、该发明制备的催化剂不仅作为合成对羟基苯甲酸丁酯类催化剂，也可以作为合成其他酯的催化剂。

	联 系 人：钱运华
	电话：0517-83551044

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	食用油脂多元加氢的催化剂及其制备方法

	成果简介

本发明公开了食用油脂多元加氢的催化剂及其制备方法，催化活性组份以金属盐的形式通过共沉淀法负载在复合载体上，复合载体为凹凸棒土和硅藻土，催化活性组分为Pt、 Pd、Fe和La，每100g复合载体上总活性金属负载量为 0.2～0.8mol；催化活性组分摩尔比为Pt 40～59.5％、Pd 30～35％、Fe 10～20％、La 0.5～5％；其中凹凸棒土和硅藻土的质量比为4～5∶1；以原料油体积100ml为基准，催化剂用量为0.5～3g。本发明的催化剂及其制备方法，摒弃了易致癌的 Ni和易生成反式酸的Cu，该催化剂工艺简单，性能稳定，可重复使用，在人们对饮食健康日益关注的今天具有广阔应用前景。
国家发明专利号：200710019610.6

	联 系 人：胡涛
	电话：13861598091

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：hutao126@126.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	一种用于造纸填料的改性凹凸棒土粉的制备方法

	成果简介

该成果是一种用于造纸填料的改性凹凸棒土粉的制备方法，将纯度99.5％、白度87的高纯凹凸棒土粉配成质量固含量10-20％平均粒径1-2μm，的浆料；配制钛离子配合溶液，钛离子浓度0.2-1mol/L，钛离子与配合剂的摩尔比为1∶2，pH值2-3；将浆料和钛离子配合溶液混合，反应温度50-75℃，反应时间1-3小时，形成均匀包覆的悬浮液；将悬浮液过滤，滤饼洗涤后配成固含量 10-20％的料浆，经250-350℃喷雾干燥，得改性凹凸棒土粉。
成果突出的优点：

1、制备造纸填料的原料易得； 

2、制备造纸填料的工艺要求和设备要求都比较简单； 

3、制得的造纸填料在纸品应用，可降低纸纤维的用量，改善纸张白度、光泽度、印刷性能，提高纸品质量，降低纸品的生产成本。
本发明具有很好的推广运用潜力，市场前景广阔。

	联 系 人：钱运华
	电话：0517-83591044

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：qianyh@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	用凹土制备油墨填充料的方法

	成果简介

发明专利“用凹土制备油墨填充料的方法”，充分利用和发挥地方特色资源凹土棒黏土的特性---优异的吸附性、胶粘性、悬浮性，关键通过选矿和干法深加工及表面改性，制备性能优异的油墨填充料，该填充料与其他油墨填充料相比，不仅可以作为增量剂降低油墨的成本，突出的优势是可以调整油墨的流动性、着色力，同时可以作为油墨的增稠剂，显著提高油墨的稳定性。在油性和水性及特种油墨中皆有广阔的应用前景。该专利目前已与盱眙中源新材料科技有限公司合作申报2011年工业支撑项目，着力进行工业应用转化。


	联 系 人：金叶玲
	电话：0517-83591005

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	一种梯度铜基复合材料的制备及零件成型一体化方法

	成果简介

本专利通过CuO和A1在铜表层原位反应生成A12O3硬质增强相，得到高导电高强度的铜基复合材料，A12O3在强化层中由表及里呈梯度分布，润湿性好，分布弥散，实现了材料的表面梯度强化与零件成型一体化，工艺简单，成本低廉。该铜基复合材料可用于大功率微波管结构、集成电路IC引线框架、转换开关触头、电阻焊电极头、高强度电力线、高级激光反射镜、电阻焊电极、连铸结晶器、炼钢用氧枪喷头、计算机引线框架等场合，具有广阔的应用前景。


	联 系 人：周广宏
	电话：0517-83559196

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱： 


科技成果推介项目表
	成果名称
	以凹凸棒石粘土为原料合成X型沸石的方法

	成果简介

X型沸石的工业用量仅次于洗涤助剂A型沸石，市场价格高达12000元/吨，多用于空分分离、干燥吸附和天然气脱硫。本专利以廉价低品位、复杂凹凸棒石粘土矿为原料，经煅烧、碱浸、水热合成高结晶度纯X型沸石，其性能与市售商品X型沸石相当。采用本专利制备方法，亦可从凹土中合成多种沸石，具有较好的应用前景和市场推广潜力。


	联 系 人：蒋金龙
	电话：0517-83551044

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱： 


科技成果推介项目表
	成果名称
	键槽对称度测量仪技术

	成果简介

本发明的目的在于：提供一种键槽对称度测量仪，是针对键槽在轴径上存在对称度、平行度的现场检测难、测量精度差和检测效率低下等问题设计而成，并以通用的数字显示或千分表装置为测量数值的显示载体，它能直接测读在圆柱体轴径上的键槽位置度误差值，是加工、检测零件的对称度、平行度和同轴度等位置精度要求较高的理想精密量具。


	联 系 人：王文志
	电话：0517-83559196

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	组合爪式键槽对称度测量仪技术

	成果简介

本发明的目的在于：提供一种组合爪式键槽对称度测量仪，是针对“键槽对称度测量仪”检测性能单一而设计的组合式精密量具，它以通用的千分表装置为测量数值的显示载体，能直接测读在圆柱体和圆锥体轴径上的键槽位置度误差值，对凹凸类零件和孔类零件的位置精度测量也有较好的通用性，是加工、检测零件的位置精度要求较高的理想精密量具。


	联 系 人：王文志
	电话：0517-83559196

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱： 


科技成果推介项目表
	成果名称
	一种精度自适应连续复杂波形合成方法

	成果简介

本发明公开了一种精度自适应连续复杂波形合成方法，通过精度自适应控制，只在初始化中由DSP的Core参与完成波形缓冲区长度和合成波形数据，而在波形信号产生期间无需Core的参与就能连续生成信号波形。该发明用于需要生成多种波形的控制与检测系统中，提高了控制精度和效率。可以用于油田动态测量、电力系统及设备、可控制信号源仪器、自动控制过程的高精度测量与控制，推广运用范围很大，现已应用于某电气公司联合开发的“电能质量在线监测装置”中。


	联 系 人：丁卫红
	电话：0517-83559052

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮编：223003

	电子邮箱：


科技成果推介项目表
	成果名称
	微生物预处理生产稻壳灰吸附剂的方法

	成果简介

采用两步发酵法对稻壳进行预处理，通过产纤维素酶和木质素酶微生物改善稻壳表面性质，然后干馏制作稻壳灰，对稻壳灰进行活化、干燥得稻壳灰吸附剂，该工艺制得的稻壳灰吸附剂对油脂色素脱色效果显著。

在淮安市兴隆米业有限公司和淮安市纵横科技有限公司得到推广应用。为淮安市兴隆米业有限公司共增利润36万元，新增利税5.2万元。为淮安市纵横科技有限公司企业新增利润235.4万元，新增利税25.9万元。



	联 系 人：赵玉萍
	电话：0517-83551044

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱： 


科技成果推介项目表
	成果名称
	多无损检测传感器网络数据融合的研究与应用

	成果简介
1）交互式非平衡管道电磁传感器，非破坏电磁传感器数据仿真，脉冲涡流信号的研究；

2）非平衡数据的独立分配器的特征抽取算法，电磁流量计权函数的数值仿真与验证，饱和铁心超导限流器有限元设计；

3）基于核化模糊Fisher准则聚类的彩色图像分割方法。

4）利用计算机网络进行信息化管理，提高管理效率达到综合节能的目标。

本项目研制开发成功后，具有很大的市场潜力，通过进一步组合、细化可发展为新一代数据采集与分析系统的系列产品。在国外内具有极好的推广应用前景，可取代国外产品，如果取代20％的国外产品，就可以节约外汇4亿美元，能够带来巨大的经济效益，同时随着像美国的迪飞（DATA PHYSICS）等公司的产品对我国的禁运，开展自主研究已成为当务之急。

	联 系 人：朱全银、赵建洋
	电话：0517-83591072

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：zqy@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	虎杖中白藜芦醇的提取、纯化工艺研究

	成果简介
本课题研究筛选出的白藜芦醇提取、纯化工艺在缩短生产周期、降低生产成本、减小环境污染等方面取得了突破性成果，成本为传统工艺的85%左右，产率达2.5%，为传统工艺的2.15倍，工艺只需2步就可使产品纯度达80%以上，比传统工艺减少4步。目前，项目在小试的基础上，已经完成“中试、年产20吨50%的白藜芦醇的生产线和车间的设计”等工作。项目成果经生产企业验证，重现性好；产品经过淮安市质检所鉴定为一级品。


	联 系 人：张强华
	电话：0517-83591031

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：Zqh67@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	花色捻线机智能控制器

	成果简介
花色捻线机智能控制器以高位单片机为核心，根据输入参数实现花色线的生产控制。通过触摸屏进行参数设置和参数显示，可以长期存储多组花色线生产工艺参数。输出3路4-20mA电流信号、6路电压信号或脉冲信号来控制变频器、伺服电机或步进电机，从而达到输出信号的可控。主要的特点为控制器采用主从结构，主机为触摸屏、从机为16位单片机系统，它们之间通过串行方式通信。主机用于设定和存储生产工艺参数，从机根据工艺参数产生所需的控制信号，从而控制生产过程的自动化。2007年起该控制器先后推广应用到江苏上豪纺织有限公司(张家港)，香港侨强纺织有限公司（广东），宁波公实特种纱线有限公司，南海毛纺企业集团有限公司（广东）等企业。实际应用表明，系统输入参数方便、快捷，输出控制精确，完全可以满足花色线的生产需求。

	联 系 人：金鹰
	电话：0517-83591046

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：jsjinying @163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	基于RFID的淮安市两会会议管理系统

	成果简介
本项目属于计算机与自动控制领域，主要针对淮安市每年召开的人大和政协会议的考勤管理需求而开发。项目的设计包括硬件和软件设计两个方面，系统利用目前物联网的核心技术RFID技术，利用射频IC卡存储会议代表信息，采用RS485网络连接多个读卡器，主机通过主动轮询编程方式实现会议的多通道考勤，实现了完善的会议考勤管理功能。

目前本项目成果已成功应用到淮安市人大和政协会议考勤管理中，从2008年1月开始，已连续4年稳定运行，获得了与会代表的一致好评，淮安日报、淮安电视台多次报道该项目的应用。系统除了可以应用到会议考勤之外，还可以推广到刷卡消费领域和门禁系统，比如停车场收费管理、电影院刷卡消费、校园门禁等。

	联 系 人：周蕾
	电话：15996198450

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：zl_gxy@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	基于ΣΔ油井远程测控终端

	成果简介
研制一种用于油井的高精确度测控终端相关技术及仪器，该终端基于最新(-(的AD转换器技术的动态测试系统，数据位数高（24位），动态范围大（109dB）。系统具有实时数据采集与分析同步技术，综合中断、直接内存访问和时间片轮转技术，实现了实时数据采集、分析、控制；系统具有板间级联的功能，通过扩展可以形成多组4通道测试系统，系统还具有一路信号源和标准USB2.0接口和GPRS接口，实现与计算机进行数据交换，开发了一套计算机测试分析管理软件。

已在江苏油田推广应用。还可用于电力系统的电能质量监测等。


	联 系 人：赵建洋
	电话：13905237636

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：jszhaojy@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	基于官能基修饰的凹凸棒石粘土理化性能的调控和应用

	成果简介
采用官能基修饰的方法，利用凹土分子上的羟基和特定的生色团反应，在凹土分子上修饰特定类型和数量的生色团，通过颜色互补的原理来增加凹土的白度。还可以改变凹土分子的大小和极性，进而改善其胶体性能，进一步拓展凹土在日化、高分子、制药、洗涤助剂、造纸和涂料等领域的应用空间。通过有选择的功能键修饰的途径，制备高纯度的修饰有功能基的凹土胶体体系，实现凹土胶态行为的有效控制。
基于彩色凹土的技术和产品在国内尚未见报道。主要目标为主要目标市场为造纸和涂料等领域。



	联 系 人：冯良东
	电话：13952387963

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：ldfeng@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	手术针弯曲装置发明专利

	成果简介
手术针是外科手术中必不可少的一次性医疗器械。手术针一般都弯曲成圆弧型。从断面看，手术针可以分为园针和三角针。国内手术针生产厂家的弯曲方法是对于长的手术针使用小型冲床一根一根地冲弯，对于短手术针在手动工具上一根一根地弯曲。

[image: image2.jpg]



现有的手术针弯曲方法主要有以下缺点：（1）生产效率非常低；（2）工人劳动强度大，尤其是手工弯曲时工人每天长时间做简单的机械运动，极易引起疲劳；（3）手工弯曲对工人有一定的技能要求，弯曲的一致性差。

本发明的目的是：提供一种手术针弯曲装置，尤其是截面为三角形的手术针的弯曲装置，采用机械化作业，一次同时弯曲若干根手术针，弯曲效率高，产品质量好。

	联 系 人：侯志伟
	电话：13511558835

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：Email:zw_hou@163.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	微机型接地阻抗测量装置

	成果简介
微机型接地阻抗测量装置依据《接地装置特性参数测量导则》、《电力设备预防性试验规程》，基于微处理器、全数字调频调压SPWM模块、智能IPM、逆变模块，采用变频三极法测量原理，实现了电网接地系统接地阻抗、接地电阻、土壤电阻率、连通电阻的测量，有效的避免了50Hz及其它干扰信号引起的测量误差。该装置适用于电力系统中发电厂、变电站有效接地系统以及中小型接地装置接地阻抗、接地电阻、土壤电阻率、连通电阻的测量。
微机型接地阻抗测量装置已于2006年由淮安市高新技术创业园民营企业苏达电气有限公司接产，产品经天津电力设计院测试合格后已在江苏、江西、山西、甘肃、天津等多省市电力行业及相关单位得到推广应用，目前该成套试验装置已销售60多台套，（按每台套实际销售均价12万元计），直接经济效益达720多万元，取得了良好的经济效益和社会效益。

	联 系 人：倪伟
	电话：0517-83559189-8

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：dianqixi@sina.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	悬浮型凹土基水净化分离材料的制备及应用的水处理关键技术

	成果简介
针对工业废水处理，选择以国家先进污染防治示范技术——生物流化床水处理技术推广的关键问题作为攻关对象，以先进滤料的生产技术创新为突破口，重点解决流化床水处理过程中流化动力消耗过大和载体流失过多问题，研制了不同制备工艺的比重可调的系列悬浮型复合凹土滤料和配套的水处理技术：① 通过内核大小和外层复合料厚度进行多重比重调控，并以内核釉层保证复合中空球形滤料在长期使用中不会透水；② 以对微生物无毒的聚乙烯醇（PVA）为原料，采用机械搅拌法发泡，开发出凹土/PVA复合悬浮多孔微生物载体；③建立了凹土/聚氨酯复合发泡工艺，充分发挥凹土和聚氨酯材料二者的协同效应。上述三种滤料均具有较好的生物相容性、孔隙率和密度可调的特点。


	联 系 人：金叶玲
	电话：0517-83591005

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：snowpath@126.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	一种梯度铜基复合材料的制备及其零件成型一体化技术

	成果简介
该成果是将纯度99.5％、白度87的高纯凹凸棒土粉配成质量固含量10-20％平均粒径1-2μm，的浆料；配制钛离子配合溶液，钛离子浓度0.2-1mol/L，钛离子与配合剂的摩尔比为1∶2，pH值2-3；将浆料和钛离子配合溶液混合，反应温度50-75℃，反应时间1-3小时，形成均匀包覆的悬浮液；将悬浮液过滤，滤饼洗涤后配成固含量 10-20％的料浆，经250-350℃喷雾干燥，得造纸专用填料。利用该技术制得的造纸填料在纸品应用，可降低纸纤维的用量，改善纸张白度、光泽度、印刷性能，提高纸品质量，降低纸品的生产成本。


	联 系 人：钱运华
	电话：0517-83591044

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：qianyh@hyit.edu.cn


科技成果推介项目表
	成果名称
	轧辊在线消磁装置的研究与开发

	成果简介
本装置的基本原理是采用等副交变电流驱动消磁装置，利用轧辊自身的运动实现磁场衰变，通过快速的磁场变化打乱轧辊中的磁畴，达到消磁的目的。消磁的参数及过程由计算机控制，利用微型化产品设计制造技术，研制成功在线式轧辊消磁装置。

该装置在武汉钢铁股份有限公司冷轧薄板总厂使用过程中获得好评，装置的使用显著地提高了涡流探伤的效果，减少误判和误判带来的经济损失，提高我国冷轧辊产品探测、探伤的档次与水平，提高他们在国际市场的竞争能力。

综合国内文献检索，国外对工件的消磁方法主要是采用交流退磁或直流退磁方法，所以消磁仪多是静态消磁，本项目所采用的高磁导率、工作频率宽的铁氧体作为磁芯，并给线圈通入一个频率较高，幅度不变的消磁电流，利用公尖子生运动实现等副衰变磁场方法打乱工件的剩余磁畴方法，在检索中未见相关报道。

本装置的成功开发解决了磨削与消磁同步进行的难题，消磁频率由计算机连续可调，缩短了轧辊磨床的工作效率和自动化程度，对涡流探伤应用具有很好的推广作用，促进了轧辊涡流探伤流域的进步，在国内处同类消磁技术上是先进的，是对国外工件消磁采用交流退磁或直流退磁方法等静态消磁装置的重大改进和理论创新。

	联 系 人：胡光
	电话：13861570815

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：hygxyhg@126.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	纸品填充专用的复配改性凹土及其制备方法

	成果简介
本专利以低品位凹土为主要原料，通过对辊挤压和针对性改性获得纸品专用功能填料。低品位凹土的杂质通常为蒙脱石和白云石等微纳米结构的粒子，其粒子形状和理化性 能与凹凸棒石在纸品填充中有互补性，协同作用能有效提升纸品性能；凹土各类组分在水中均易水化解离形成微纳米粒子，与植物纤维交织形成良好的填充效应，增强纸品力学性能；与高分子聚合物复配形成的功能填料在抄纸过程中形成多元微粒助留系统，还能改善白水封闭循环系统。项目核心技术已基本成熟，正处产业化前期准备阶段。


	联 系 人：金叶玲
	电话：0517-83591005

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：Email：snowpath@126.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	重点项目与干部管理督查考核系统

	成果简介
本成果采用B/S结构设计，通过引入量化指标，实现对淮安市的重点项目进行考核管理，考核内容包括对项目的进度考核，对与项目相关的挂钩领导、帮办领导、引资人等干部进行督查考核。

成果特点有界面简单，操作方便、良好的性能，快速的反应速度、高鲁棒性、高安全性、良好的可维护性、可扩展性强等。系统采用多层次结构，纯面向对象的设计方法，组件为主的开发方法，提高系统的可扩展性。

成果可以应用于各级政府的重点项目及干部的督察考核。

目前成果在淮安市重点项目建设督查考核办公室得到应用。预计今后每年销售1-2套，年销售额10-20万元。

	联 系 人：冯万利
	电话：13912071072

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：E-mail：fengwanli@sina.com


科技成果推介项目表
	成果名称
	三维数字化协同设计关键技术的研究与应用

	成果简介
项目以汽车变速箱为对象，建立了其多学科协同优化模型和架构，使用有限元模型和CAD模型进行协同设计优化。以iSIGHT为协同优化设计平台，分别以ANSYS和Pro/E为学科分析工具，系统级优化使用遗传算法，子系统级优化使用序列二次规划算法，使用响应面方法，对变速箱进行了协同优化设计，获得了满意的优化方案。编制了变速箱优化设计程序并将其嵌入iSIGHT软件平台，实现了优化目标为变速箱总重量最小的优化设计，程序编码简洁。基于Pro/E软件创建了变速箱零件的参数化三维数字模型，并对各零件进行了虚拟装配。利用ANSYS软件的二次开发接口，运用ANSYS/APDL语言编制了变速箱关重件(如输入轴，输出轴，一档齿轮，二档齿轮等)的有限元程序，实现了包括网格的自动划分、载荷的自动加载、自动分析计算以及计算结果的后处理等功能，可以进行变速箱零件的强度分析和模态分析。

	联 系 人：吴永海
	电话：15161768797

	联系地址：江苏省淮安市枚乘路1号 

淮阴工学院
	邮    编：223003

	电子邮箱：
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