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	成果名称
	太阳能充放电控制装置的研制（2014年）

	成果简介
太阳能充放电控制装置满足要求如下：

1 太阳能组件端输入电压范围：15.5—35V。

2 太阳能组件端最大输入开路电压：60V
3 太阳能组件端最大输入功率350W
4 太阳能最大功率跟踪转换效率95%。

5 12V铅酸电池最大充电电流：15A
6 装置待机电流：<3mA

7 要求负极接地

8 具备过载、过压/欠压、超温、短路等保护与报警功能；

9 具备数据通信功能,485端口，Modbus协议

10 其它指标可按照双方协商内容确定

11 符合国家对该类产品的要求
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