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	接地装置分流向量及特性参数测试仪（2015年）

	成果简介
接地装置分流向量及特性参数测试仪的主要功能、特点及技术参数可达到如下要求：
1)主要功能

   （1）能测量接地装置的接地阻抗、接地电阻、接地电抗；

   （2）能测量避雷线分流的大小和方向；

（3）根据注入接地装置的总电流，减去避雷线分流后的电流，直接算出接地装置的接地阻抗、接地电阻、接地电抗（注：电流相减是复数加减）。

2)其它功能要求
（1）可分辨大型接地装置（接地网）测量时避雷线分流的大小和方向、相位差，屏幕当场给出同向或反向指示；

（2）针对上述（1）采用无线通讯实现，通信距离无障碍情况下不小于300米；

（3）可同时选频测量电压、电流的有效值及两者相位差，并可选频测量避雷线分流和总电流的有效值及两者之间的相位差；

（4）抗干扰能力强。能避免了50Hz工频信号及其它谐波信号、高频信号的干扰，具有较强的抗干扰能力；

（5）自动切换量程，并可查看现场的电压、电流波形及滤波后的波形；（滤波后的波形要能保存）
（6）自带大容量SD存储卡，可保存2000组测试数据，（滤波后的波形要能保存）并能导出现场测试数据；
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